PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGERIO
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETÁRIA DE OBRAS

CONCLUSÃO POSTO DE SAÚDE 
NUCLEO TRITICOLA

FREI ROGERIO JANEIRO DE 2016.

MEMORIAL DESCRITIVO

EDIFICAÇÃO

OBRA : 		CONCLUSÃO DE POSTO DE SAÚDE
LOCAL : 			RUA MARIA LOPES SILVEIRA ESQ. RUA PAULO FELTRIN
BAIRRO:			NUCLEO TRITICOLA
MUNICIPIO			FREI ROGERIO – SC.
COMARCA:			CURITIBANOS

	Este memorial tem por objetivo fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais empregados e dos serviços à serem executados no termino do POSTO DE SAÚDE NO NUCLEO TRITICOLA DE FREI ROGERIO, com área total de 207,18m², contendo: Recepção/Sala de Espera, WC (M)e (F) adaptado para deficiente físico, Sala de Triagem/Biometria, Sala de Inalação, Depósito Medicamentos, Sala Imunização, Sala Reidratação, Sala Demonstração e Educação em Saúde, Consultório Indiferenciado c/Wc, Sala de Preventivo Câncer, Gabinete Odontologico, Sala Curativos (Assépticos), Sala Lavagem Materiais, Sala Esterilização Materiais, Circulação, Vestiario c/ WC (M)e (F),Depósito material de limpeza (D.M.L.), Copa.
	
FLUXOGRAMA
	O fluxo do POSTO DE SAÚDE dá-se de maneira organizada iniciando-se pelo HALL/RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA, (onde os pacientes aguardam o seu atendimento); Após são atendidos pela TRIAGEM/BIOMETRIA, onde são encaminhados:
SALA DE CURATIVOS(ASSÉPTICOS), SALA ODONTÓLOGICA, CONSULTORIO INDIFERENCIADO, SALA PREVENTIVO CÂNCER, SLA DEMONSTRAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE, SALA DE REIDRATAÇÃO, SALA IMUNIZAÇÃO, SALA INALAÇÃO, DEPÓSITO MEDICAMENTOS, LAVAGEM DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS.
	Como ambientes de apoio utilizados temos:  WC (M)e (F) ADAPTADO P/ DEFICIENTE FISICO, VESTIÁRIO MSCULINO C/ WC E FEMININO C/ WC, WC CONSULTORIO INDIFERENCIADO, COPA E DEPÓSITO MATERIAL DE LIMPEZA (D.M.L.).
	O Depósito de Lixo, é uma caixa lacrada (Ramper) c/ separações dos tipos de rejeitos e fica acondicionada na parte dos fundos do lote, seu acesso dá-se pela circulação de Acesso Serviços (liga a circulação e a parte dos fundos do Posto junto a Área Suja.

DESCRIÇÃO DAS OBRAS/REFORMAS

PROJETO ARQUITETÔNICO

	A concepção do projeto arquitetônico visa dotar com toda infra-estrutura para atividades de saúde da comunidade local, lastreando a execução da termino e manutenção desta unidade de saúde utilizando materiais de fácil obtenção no mercado, com processo executivo compreendendo tarefas e processos de domínio comum na engenharia, possibilitando assim a reforma com alta qualidade e com custo baixo.
	Este memorial refere-se a todos os materiais e serviços de modo que seja efetivada a execução da conclusão da referida unidade de saúde.
	Este memorial complementa os projetos, e mesmo que por ventura os serviços ou materiais aqui não estejam descritos, a empresa dará a reforma acabada e pronta ao uso.
	Os processos construtivos devem obedecer normas especificas da ABNT para cada serviço a ser executado pela empresa.
	Caberá a empreiteira manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo, assim como manter um jogo completo e aprovado, atualizado dos projetos, especificações e orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço, bem como manter um diário de obras atualizado, e ao final fornecer projeto “as build”.

01.	GENERALIDADES

	A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com projeto aprovado e fornecido pelo departamento de obras do município.
	Nos projetos apresentados, casa haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.
	Todos os serviços deverão ter a aprovação da fiscalização, no que concerne às fases de execução do projeto.
	O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.
	Os detalhes arquitetônicos e matérias não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo engenheiro civil e/ou pelo fiscal de obras da Prefeitura Municipal.
	Fica estabelecido um fck mínimo de 15 Mpa.
	Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em que o engenheiro responsável pela reforma estará na mesma. Este horário será fixado entre o engenheiro fiscal da prefeitura e da contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8:00 até as 11:30 e das 13:00 até as 17:00 horas, na terça-feira ou quarta-feira.

02.FORRO: Do tipo PVC lavável.
03.ESQUADRIAS: As janelas serão Metálicas, de ferro tipo abrir 4folhas(2 fixas e 2 abrir), com as dimensões constantes do projeto arquitetônico. As portas internas são do tipo semi-oca, de madeira seca de boa qualidade. As dimensões são as que constam em projeto. No WC adaptado p/ Deficiente Fisico, o raio de abertura é para fora.
04. REVESTIMENTO: Será primeiramente revestida toda a alvenaria com chapisco no traço 1:4(cimento e areia grossa), após será executado o emboço, desempenado no traço 1:2:9(cimento, cal hidratada e areia fina), posteriormente será executado o reboco (cal fino) em todas as paredes onde não receberem revestimento de azulejo; Para o revestimento serão utilizados azulejos lisos nas paredes dos banheiros até 1,50m. Os azulejos são 20x30 de primeira qualidade, assentados com argamassa pronta tipo QUARTZOLIT ou similar;
 05.CONTRAPISO/PISOS : Em toda edificação será executado contrapiso de 4cm de espessura em concreto no traço (1;2,5:3), assentado sobre camada de brita 4cm, tendo-se o cuidado de usar impermeabilizante tio SIKA. O piso será assentado sobre contrapiso limpo e livre de materiais soltos, sendo antiderrapante e cerâmico.
06.SOLEIRAS/PEITORIS E RODAPÉS: As soleiras das portas são de argamassa e os peitoris das janelas também, sendo que os rodapés serão executados em faixa de acabamento em cerâmica.
07.FERRAGENS: As portas internas e externas são providas de fechaduras tipo cilindro e fixadas nos batentes por intermédio de três dobradiças.
08.VIDROS: Os vidros das janelas de abrir são do tipo canelado, 3mm e das basculantes, serão canelados de 4mm.
09.INSTALAÇAO ELETRICA/ TELEFONICA: A entrada de energia será em tensão secundária a 4 fios, aérea, de acordo com as normas e padrões da concessionária local “CELESC”; A medição será feita por quadro medidor a ser instalado  na parede, este deverá ter aterramento adequado e protegido por disjuntor termomagnético; Em todas as peças estão previstos pontos de luz fluorescente que proporcionarão uma iluminação adequada; As tomadas de corrente foram projetadas em todas as áreas que atenderão cargas de uso especifico ou geral; Nos quadros de cargas estão representadas as diversas potencias, para uso geral foi determinado a potência de 100W; Os condutores serão do tipo anti-chama nas bitolas especificas em projeto; Os pontos de espera de telefone são de acordo com projeto e estão especificados no: Hall/Espera, Sala Consultório Indiferenciado, Sala Preventivo câncer, Sala Demonstração e Educação em Saúde, Sala Odontológica, Sala Triagem/Biometria.
10.APARELHOS SANITARIOS/METAIS: Os vasos sanitários serão de louça, auto sifonados, acompanhados das referidas ferragens para fixação e ligações. Serão guarnecidos com assento e tampa plástica; O lavatório será de louça com coluna e virá acompanhado das ferragens para fixação e ligação; O porta papel de 15x15cm e os cabides de um gancho serão de louça; As saboneteiras, no Box de 15x15cm e no lavatório de 7,5x7,5cm.
11.INSTALAÇAO HIDRAULICA: Serão respeitados os detalhes do projeto hidráulico. A rede será executada com tubos e conexões em PVC rígido soldável. Os registros de pressão, as torneiras e o chuveiro serão da linha Tigre, de PVC. A caixa de descarga  será tipo acoplada ao vaso sanitário. As ligações das torneiras,  engates e aparelhos serão feitos utilizando-se conexões azuis com bucha de latão. A caixa d’água será de fibra de vidro com capacidade de 1000 litros e tem no tubo de alimentação uma torneira bóia de ¾ de PVC, com flutuador compatível. O extravasor será de 50mm e sai visível n beiral, no mínimo 5cm. Fez parte dessas intalaçoes a ligação do cavalete até a caixa d’água, com tubulação 25mm.
12.INSTALAÇÃO SANITÁRIA: Serão respeitados rigorosamente os detalhes do projeto apresentado. Toda a rede será em PVC soldável, própria para instalações sanitárias, nas bitolas especificadas no projeto. A rede será executada de tal maneira que tenha caimento de 2% no mínimo, para dar escoamento as águas servidas. Nas descontinuidades da rede, serão executados caixas de inspeção.
13.LIMPEZA: Após termino dos serviços, será feita limpeza total da obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho da obra. Todos os aparelhos deverão ser entregue em perfeito estado de funcionamento e limpos.
14.ESTACIONAMENTO: Será junto ao passeio, nas rua adjacentes pois o terreno não possuir espaço suficiente.
15.DEPÓSITO DE LIXO: O depósito de lixo é particionado em Lixo Organico, Lixo Reciclável, Lixo Contaminado e Perfuro-cortante, acondicionado em uma caixa lacrada (Ramper) e transportada e recolhida por empresa contratada pela municipalidade.

Frei Rogerio(SC), 28 DE Janeiro de 2016.

Bernardo o. Fontana
Engenheiro Civil
CREA/SC 108946-0