PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGERIO
ESTADO DE SANTA CATARINA
SETOR DE ENGENHARIA 

CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL 

FREI ROGERIO JANEIRO 2016.

MEMORIAL DESCRITIVO

EDIFICAÇÃO

OBRA : 		Capela Mortuária Municipal 
LOCAL : 			Rua: Joaquim Palhano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
BAIRRO:			Centro 
MUNICIPIO			Frei Rogério 

	Este memorial tem por objetivo fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais empregados e dos serviços à serem executados na construção da capela mortuária, com área total de 73,27m².	

DESCRIÇÃO DA OBRAS
	
	Este memorial refere-se a todos os materiais e serviços de modo que seja efetivada a execução da conclusão da referida obra.
	Este memorial complementa os projetos, e mesmo que por ventura os serviços ou materiais aqui não estejam descritos, a empresa dará a reforma acabada e pronta ao uso.
	Os processos construtivos devem obedecer a normas especificas da ABNT para cada serviço a ser executado pela empresa.
	Caberá a empreiteira manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo, assim como manter um jogo completo e aprovado, atualizado dos projetos, especificações e orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço, bem como manter um diário de obras atualizado.

GENERALIDADES

	A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com projeto aprovado e fornecido pelo departamento de obras do município.
	Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.
	Todos os serviços deverão ter a aprovação da fiscalização, no que concerne às fases de execução do projeto.
	O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.
	Os detalhes arquitetônicos e matérias não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo engenheiro civil ou pelo Técnico em Edificações da Prefeitura Municipal.
	Fica estabelecido um fck mínimo de 20 Mpa.
	Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em que o engenheiro responsável pela reforma estará na mesma. Este horário será fixado entre o engenheiro fiscal da prefeitura e da contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8:00 até as 11:30 e das 13:00 até as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira .

01.	Fundações, Paredes e Revestimentos.
1.1-	Placa de Obra: a Placa tem 1,00 metros quadrados, e deve conter a identificação da empresa, responsável técnico pelo projeto e execução e valor da obra.
1.2-	Deposito em Madeira: deposito em madeira com cobertura de fibrocimento e assoalho com área de 6,00 metros quadrados.
1.3-	Entrada de Energia e água: devera ser solicitado pela empresa as entradas provisórias de energia e água ao local da obra.
1.4-	Movimentação de Terra: o terreno será entregue a empresa pronto para execução da obra, ficando somente as escavações manuais até 1,50m e reaterro para a empresa. 
1.5-	Concreto armado: neste item este incluso concreto armado para seguintes itens: fundações da edificação e dos muros de divisa, sapatas da edificação e muros de divisa, vigas de baldrame da edificação e muros de divisa, pilares da edificação e muros de divisa, vigas de amarração da edificação, vergas e contra vergas da edificação. (verga e contra verga em todas as portas e janelas).  
1.6-	Impermeabilização: será feita impermeabilização em todo baldrame da edificação, com duas demãos.
1.7-	Paredes em alvenaria: será executado paredes em alvenaria na edificação e muros de divisa, com tijolos seis furos de primeira qualidade, assentado com argamassa. 
1.8-	Chapisco: executado nas áreas internas e externas da edificação e muros de divisa em ambos os lados, no traço 1:3.  
1.9-	Reboco: será executado e desempenado em toda edificação: interna, externa e muros de divisa em ambos os lados. 
2.0 Pavimentação:
2.1- Lastro de Brita: será executado lastro de brita na espessura de 0,05 metros em toda área interna da edificação e calçadas externas. 
2.3- Piso de Concreto: será executado piso de concreto desempenado com espessura de 0,06 metros em toda edificação, calçadas externas e entrada principal.  
2.4- Piso Cerâmico: será assentado piso cerâmico de primeira qualidade em todas as áreas internas da edificação e paredes da cozinha e banheiros.
2.5- Rodapé Cerâmico: será executado em toda área interna da edificação e varanda,  segundo o mesmo modelo da cerâmica, com largura de 0,07 metros.   
03. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
   3.1- Pontos de Luz: será executado os pontos conforme o projeto, em todos os cômodos da edificação. 
3.2 – os demais itens serão executado de acordo com o projeto aprovado.
 
04. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:
4.1- Vaso Sanitário: será dois vasos sanitários de cor branca, um deles para deficientes físicos, com caixa acoplada. 
4.2- Lavatório: serão dois lavatórios com colunas de cor branca, com torneira incluso. 
4.3- Pia inox: será executada uma pia inox na cozinha assentada em estrutura de alvenaria.  
 05. COBERTURA E PROTEÇÕES:
5.1- Forro em PVC: Será executado forro em PVC em toda edificação inclusive em beirais e varanda.
5.2- Calhas e Rufos: será executado calhas em todas as águas do telhado e proteções do tipo “U” e “L” onde necessário. 
6.0.PINTURA: 
6.1- Selador: Será executada uma demão de selador em todas as paredes da edificação e muros de divisa, exceto banheiros e cozinha. 
6.2- Tinta Acrílica: será executado duas de mãos de tinta acrílica em toda edificação e muros de divisa. 
07.PORTAS E JANELAS: 
7.1- Portas internas: serão três portas internas de madeira, pintadas de 0,80x2,10 nos seguintes locais: BWC, sala de descanso e cozinha, uma porta 1,00x2,10, pintada no banheiro para deficientes. As portas internas e externas são providas de fechaduras tipo cilindro e fixadas nos batentes por intermédio de três dobradiças.
7.2- Portas Externas: A porta de entrada será de vidro 6mm 4 folhas, no tamanho 2,00x2,10.
7.3- Vidros: Os vidros das janelas de abrir são do tipo canelado, 3mm e das basculantes, serão canelados de 4mm.
08. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1- Portão de entrada: o portão de entrada será de aço galvanizado nas dimensões de 1,60x 3,00 metros.
8.2- Grama esmeralda: será executado grama esmeralda na frente da edificação. 
8.3- Placa de Inauguração: será fixada no interior da edificação uma placa de inauguração
8.4- Limpeza da Obra: será executado limpeza total da obra e do terreno em seu entorno. 

Frei Rogério (SC), 28 de Janeiro de 2016.

Eduardo Melo
Técnico em Edificações
CREA/SC 109439-5