**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/ 2024 – P.M.F.R**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 16/2024**

**ANEXO II**

**PROPOSTA COMERCIAL**

Razão Social da Proponente:

CNPJ nº:

Endereço:

Telefone:

E-mail Institucional:

Dados Bancários:

Banco:

Nº da Agência:

Nº da Conta Corrente:

**OBJETO:**

**Prestação de serviços para confecção de vestuário e a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) destinados** **às merendeiras e serventes das escolas municipais Adolfo Soletti, Irmã Florentina e Creche Meus Primeiros Passos e para as serventes da prefeitura municipal.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote 1 – Confecção de Vestuário** | | | | |
|  | **Especificação do objeto** | **Quantidade estimada (unidades)** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **01** | Camiseta M.C: Na cor branca padrão, em meia malha PV composto de 65% poliéster 35% viscose, com tratamento anti-pilling, gramatura mínima de 160g/m². A gola redonda em ribana 1x1 na mesma cor do corpo, com largura de 2cm acabada na peça, aplicada em anel em máquina overlock com emenda na parte traseira e pespontada em máquina cobertura duas agulhas bitolam estrerita (0,5cm). Bainha nas mangas e barra com 2cm feitas em máquina cobertura duas agulhas bitola (0,8cm). O fechamento interno (ombros, laterais e mangas) deverá ser em máquina overlock bitola de 3mm com linha e fio na cor branca. Na parte traseira da gola terá uma etiqueta contendo razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho. Tamanhos P, M, G, GG e XG | 16 |  |  |
| **02** | Camiseta M.C: Na cor branca padrão, em meia malha PV composto de 65% poliéster 35% viscose, com tratamento anti-pilling, gramatura mínima de 160g/m². A gola redonda em ribana 1x1 na mesma cor do corpo, com largura de 2cm acabada na peça, aplicada em anel em máquina overlock com emenda na parte traseira e pespontada em máquina cobertura duas agulhas bitola estrerita (0,5cm). Punhos em ribana 1x1 na mesma cor do corpo, com largura de 5cm acabada na peça, aplicada em anel em máquina overlock. Bainha da barra com 2cm feitas em máquina cobertura duas agulhas bitola larga (0,8cm). O fechamento interno (ombros, laterais e mangas) deverá ser em máquina overlock bitola de 3mm com linha e fio na cor branca. Na parte traseira dá gola terá uma etiqueta contendo razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho. Tamanhos P, M, G, GG e XG. | 16 |  |  |
| **03** | Calça flare feminina: Na cor preta, confeccionada em suplex (90% poliamida e 10% elastano), com gramatura mínima de 350g/m². O fechamento interno (gancho, entre pernas, laterais e cós) deverão ser máquina overlock bitola de 3mm com linha e fio na cor preta. Os ganchos dianteiro e traseiro devem ser rebatidos em máquina reta de uma agulha para reforço das costuras. As barras deverão ter 2cm de fechamento em máquina cobertura duas agulhas bitola larga (0,8cm). Elástico na cintura de 1,5cm deverá ser aplicado internamente no cós. O fechamento interno (gancho, entre pernas, laterais e aplicação do cós) deverão ser em máquina overlock bitola de 3mm com linha e fio na cor preta. Tamanhos: P, M, G, GG e XG. | 36 |  |  |
| **04** | Blusa de moletom: Na cor branca padrão, confeccionada em moletom 3 cabos PA (50% poliéster 50% algodão) felpado, com gramatura de 360g/m², Punhos e barra em ribana canelada PA 48,5% poliéster 48,5% algodão e 3% elastano, com largura (acabada) de 5cm de largura. O fechamento interno (ombros, laterais e mangas) deverá sem em máquina overlock bitola de 3mm com linha e fio na cor branca. Na parte traseira da gola deve ser aplicado internamente uma etiqueta contendo razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho e logo acima (cobrindo a costura) uma limpeza de gola através de um galão de 1cm de largura em meia malha PV na cor branca. Na parte da frente no lado esquerdo próximo ao peito deverá ser bordado o brasão da Prefeitura de Frei Rogério nas cores originais. Tamanhos P, M, G, GG e XG. | 14 |  |  |
| **05** | Blusa em moletom: Na cor cinza, confeccionada em moletom 3 cabos PA (50% poliéster 50% algodão) felpado, com gramatura de 360g/m², Punhos e barra em ribana canelada PA 48,5% poliéster 48,5% algodão e 3% elastano, com largura (acabada) de 5cm de largura. O fechamento interno (ombros, laterais e mangas) deverá sem em máquina overlock bitola de 3mm com linha e fio na cor cinza na parte traseira da gola deve ser aplicado internamente uma etiqueta contendo razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho e logo acima (cobrindo a costura) uma limpeza de gola através de um galão de 1cm de largura em meia malha PV na cor cinza. Na parte da frente no lado esquerdo próximo ao peito deverá ser bordado o brasão da Prefeitura de Frei Rogério nas cores originais. Tamanhos P, M, G, GG e XG. | 13 |  |  |
| **06** | Camiseta M.C: Na cor cinza padrão, em meia malha PV composto de 65% poliéster 35% viscose, com tratamento anti-pilling, gramatura mínima de 160g/m². A gola deverá ser redonda em ribana 1x1 na mesma cor do corpo, com largura de 2cm acabada na peça, aplicada em anel em máquina de overlock com emenda na parte traseira e pespontada em máquina cobertura duas agulhas bitola estreita de (0,5cm). Bainha nas mangas e barra com 2cm feitas em máquina cobertura das agulhas bitola larga (0,8cm). O fechamento interno (ombros, laterais e magas) deverá ser em máquina overlock bitola de 3mm com linha e fio na cor cinza. N parte traseira da gola deve ser aplicado internamente uma etiqueta contendo razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho. Na parte da frente no lado esquerdo do peito deverá ser silkado o brasão da Prefeitura de Frei Rogério nas cores originais. Tamanhos P, M, G, GG e XG. | 24 |  |  |
| **07** | Calça flare feminina: Na cor cinza padrão, confeccionada em suplex (90% poliamida e 10% elastano), com gramatura mínima de 350g/m². O fechamento interno (gancho, entre pernas, laterais e cós) deverão ser máquina overlock bitola de 3mm com linha e fio na cor cinza. Os ganchos dianteiro e traseiro devem ser rebatidos em máquina reta de uma agulha para reforço das costuras. As barras deverão ter 2cm de fechamento em máquina cobertura duas agulhas bitola larga (0,8cm). Elástico na cintura de 1,5cm deverá ser aplicado internamente no cós. O fechamento interno (gancho, entre pernas, laterais e aplicação do cós) deverão ser em máquina overlock bitola de 3mm com linha e fio na cor cinza. Tamanhos: P, M, G, GG e XG. | 21 |  |  |
| **08** | Avental frente e costas: Na cor branca ou bordô, confeccionada em oxford 100% gramatura 150g/m², cor branca não transparente, 100% algodão sem bolso. Tamanho único nas dimensões 55cmx78cm (na frente e atrás), com amarração lateral, gola tipo canoa (redonda). Todas as costuras realizadas com linha da cor do tecido. Na parte traseira da gola deve ser aplicado internamente uma etiqueta contendo razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho. Na parte da frente no lado esquerdo próximo ao peito deverá ser bordado o brasão da Prefeitura de Frei Rogério nas cores originais. A peça deve estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. | 16 |  |  |
| **09** | Jaleco sem mangas: Na cor branca ou bordô, confeccionada em oxford 100% gramatura 150g/m², cor branca não transparente, 100% algodão sem bolso. Fechamento com zíper. Todas as costuras realizadas com linha da cor do tecido. Na parte traseira da gola deve ser aplicado internamente uma etiqueta contendo razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho. A peça deve estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. | 11 |  |  |
| **Valor Total Proposta para o Lote:** | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote 2 – EPI.** | | | | |
|  | **Especificação do objeto** | **Quantidade estimada (unidades)** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **01** | Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Cores Calçado na cor preta com soleta na cor preta. Calçado na cor branca com soleta cor bege. Calçado azul marinho com soleta na cor preta. Calçado na cor lilás (ameixa) com soleta na cor bege. Calçado na cor rosa com soleta na cor bege. | 16 |  |  |
| **Valor Total Proposta para o Lote:** | | | |  |

A proponente obriga-se a cumprir as cláusulas prevista no Termo de Referência e em minuta de contrato.

A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias corridos.

Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2024.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

(CPF)

**Obs**. Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado.